TEATIS ELEKTRIPAIGALDISE NÕUETEKOHASUSE KOHTA

 ELEKTRIPAIGALDISE OMANIKU (TEATISE ESITAJA) JA EHITISE ANDMED:
Nimi/ärinimi
     	Isikukood / registrikood	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Omaniku
elukoht/
asukoht	Tänav/maja/korter
     	Sihtnumber 	Asula
     	Linn/vald
     	Maakond
     	
		 	 	 	 	 				
	Telefon
     	Faks
     	E-post
     	
Esindaja ees- ja perekonnanimi ja volituse alus (seadus ja põhikiri või volikiri) 
     	Isikukood	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Esindaja
kontakt-
andmed	Tänav/maja/korter
     	Sihtnumber	Asula
     	Linn/vald
     	Maakond
     	
		 	 	 	 	 				
	Telefon
     	Faks
     	E-post
     	
Elektripaigaldist sisaldava ehitise nimetus
     	
Elektri-paigaldise aadress	Tänav/maja/korter
     	Sihtnumber 	Asula
     	Linn/vald
     	Maakond
     	
		 	 	 	 	 				

ELEKTRIPAIGALDISE TEHNILISED NÄITAJAD:
Uus elektri-paigaldis 	
	Varem võrguga ühendatud elektripaigaldis		Elektri-paigaldise liik
1  2  3	Kasutuselevõtu kuupäev
     	
Võrguühenduse tehnilised andmed	Faaside arv ja pinge
 1 (220 V)       3 (220/380V)	Liitumispunkti kaitsme nimivool        A	Maksimaalne kasutus-võimsus*            kW	
Käidukorraldaja
(täidetakse kui peakaitse on suurem kui 100A)	Ees- ja perekonnanimi
     	Pädevustunnistuse number ja väljaandmise kuupäev
     	Käidulepingu sõlmimise kuupäev
     	
Andmed elektripaigaldise osa kohta, kus tehti laiendus- või ümberehitustöid
     	

TEHNILISE KONTROLLI TEOSTAJA  (Nõuetekohasuse  HINDAJA ja tõendaja):
Nimi
     	
Inspektori nimi
     	
Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus	Number
     	Väljastamise kuupäev
     	

Alus:	Elektriohutusseadus (RTI 15.02.2007, 12, 64. §11), 
Võrgueeskiri, Vabariigi Valitsuse määrus nr. 184, (RTI 25.05.2007, 37, 255. §35(2))

Teatise esitajana deklareerin, et teatises esitatud andmed on tõesed, teatises nimetatud elektripaigaldis on ehitatud õigusaktides toodud nõuete kohaselt,  tehniline kontroll tuvastas elektripaigaldise nõuetele vastavuse ja elektripaigaldise võib pingestada. Teatises esitatud andmed põhinevad minu käsutuses olevatel dokumentidel.

Omaniku  ees- ja perekonnanimi
     	Allkiri	Kuupäev
     
	
* Maksimaalse kasutusvõimsus sisestatakse siis, kui tarbimiskoha liitumispunkt asub keskpingel.

VÄLJAVÕTTED ÕIGUSAKTIDEST 
Elektriohutusseadus (RTI 15.02.2007, 12, 64)

§ 11. Elektripaigaldise kasutusele võtmise ja kasutamise nõuded
(1) Elektripaigaldise võib kasutusele võtta ja seda kasutada, kui see vastab käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele ja kui:
1) õigusaktis ettenähtud juhtudel on tehtud elektripaigaldise tehniline kontroll (edaspidi tehniline kontroll) ja elektripaigaldise kohta on väljastatud nõuetekohasuse tunnistus;
2) käesolevas seaduses ettenähtud juhtudel on määratud elektripaigaldise käidu korraldaja (edaspidi käidukorraldaja);
3) võrguettevõtjale, kellega on sõlmitud uue võrguühenduse loomiseks või tarbimistingimuste muutmiseks elektrivõrguga liitumise leping, on esitatud teatis. Kuni 63-amprise peakaitsmega elektripaigaldise tarbimistingimuste muutmise puhul peab teatise esitama vaid siis, kui peakaitset suurendatakse.
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud teatisega kinnitatakse elektripaigaldise valmisolekut pingestamiseks ja nõuetele vastavust ning selles peavad olema:
1) andmed elektripaigaldist sisaldava ehitise kohta;
2) andmed elektripaigaldise tehniliste näitajate ja elektripaigaldise omaniku kohta;
3) elektripaigaldise tehnilise kontrolli teinud ettevõtja nimi;
4) teatise allkirjastanud isiku kontaktandmed. 
(3) Võrguettevõtja pingestab elektripaigaldise selle kasutuselevõtuks teatise alusel pärast Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni juures asuvast andmekogust elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostatuse ja nõuetele vastavaks tunnistamise kindlaks tegemist.
(4) Elektripaigaldis on kasutusele võetud hetkest, kui see pingestatakse ettenähtud otstarbel kasutamiseks. Elektripaigaldise võib kasutusele võtta osade kaupa, kusjuures enne iga osa kasutusele võtmist tuleb teostada tehniline kontroll. 
(5) Elektripaigaldise kasutuselevõtmine ei ole pingestamine, mis on vajalik elektripaigaldise kontrollimise toiminguteks. 
§ 50. Üleminekusätted (2) Kui võrguettevõtjal ei ole tehnilistel põhjustel võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni juures asuva andmekogu andmetega vastavalt käesoleva seaduse § 11 lõikele 3, siis võib ta elektripaigaldise kasutusele võtmiseks pingestada käesoleva seaduse § 11 lõikes 2 nimetatud andmetega teatise ja tehnilise kontrolli teostaja väljastatud nõuetekohasuse tunnistuse alusel. 
§ 22. Tehniline kontroll (1) Elektripaigaldise tehniline kontroll käesoleva seaduse tähenduses on menetlus, mille käigus: 1) hinnatakse visuaalkontrolli ja elektripaigaldise dokumentatsiooni, samuti labori mõõtmis- ja katsetustulemuste alusel elektripaigaldise ning selle käidu vastavust käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele; 2) tõendatakse nõuetekohasuse tunnistusega elektripaigaldise vastavust käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud mõõtmisi võib teha akrediteeritud või mõõteseaduse kohaselt erialaselt pädevaks hinnatud labor, mis on majandustegevuse registris mõõte- ja teimilaborina registreeritud. 
§ 24. Tehnilise kontrolli teostajale esitatavad nõuded  (1) Tehnilist kontrolli võib teha majandustegevuse registris elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostajana registreeritud ettevõtja. Korralist tehnilist kontrolli võib elektritöö ettevõtja teostada vastava märke olemasolu korral majandustegevuse registri registriandmetes.